[image: ]COMPLET light – modulová rohož se zásobníkem
1. čisticí zóna na hrubé nečistoty vhodná zejména pro rodinnou výstavbu. Výhodou je snadná instalace bez nutnosti betonování a integrovaný plastový zásobník, který pojme velké množství nečistot. Vana se systémem středových příček umožňuje použití různých typů rohoží – ocelového ROŠTU nebo hliníkové rohože HUNTER či STAR plus v provedení guma nebo kartáč, popř. v jejich kombinaci. COMPLET light je nenáročný na údržbu.  Vstupní rohože
- na hrubé nečistoty
- použití v exteriéru
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	Materiál:
	základní vana z polypropylenu s integrovaným obvodovým rámečkem

	Rohož:
	A) žárově zinkovaný ocelový ROŠT

	
	B) hliníková rohož HUNTER nebo STAR plus 

	Celková výška:
	± 75 mm

	Rozměry:
	± 600x400 mm

	Provedení:
	ROŠT
	rohož HUNTER nebo STAR plus

	
	oko 30x20 mm 
	guma
	kartáč 
	guma + kartáč

	Barva:
	pozink
	černá
	šedá
	černá + šedá 

	Celková váha:
	± 5,40 kg
	± 5,70 kg
	± 5,80 kg
	± 5,75 kg

	Uložení:
	modul osadit na zhutněnou vrstvu drenážního štěrku do roviny s okolní dlažbou

	
	odvodnit trativodem nebo napojením na kanalizační či drenážní potrubí DN100

	Údržba:
	po sejmutí svrchní rohože vyčistit prostor základní vany 
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HUNTER guma
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STAR plus guma
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STAR plus kartáč
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odvodnění trativodem
napojení na kanalizaci
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